**废旧耐材竞价须知及清运管理**

1、解体场区域对混铁车内衬耐材进行拆除堆放，达到一定数量时，炉窑混铁中心提前1——2天通知相关部门并约定清运时间。为保证生产顺行需确保在约定工作日内完成清运工作。

3、清运单位自备装载机及运输车辆，需在约定工作日内将废旧耐材一次性全部清运，如量大可提前一天（或当天剩余）将坑内耐材铲至斜坡沥水，上部覆盖防尘网，严禁在现场筛选。

4、因清运现场为主干道，清运单位需安排人员负责现场安全工作，确保交通安全顺畅。

5、清运车辆需在指定区域将污水沥尽回流到解体坑，杜绝跑冒滴漏。

6、清运结束后，清运单位需将现场冲洗干净（水流向解体坑），避免路面积灰扬尘。

7、双方对接验收合格后将护栏归位上锁。