混合废耐材、抠罐铁废浇注料竞价方案

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 公开竞价销售 | | | | | 销售方式 | 公开增价 |
| 竞标基价 | 混合废耐材64元/吨（含税）  抠罐铁废浇注料385元/吨（含税） | | 竞价梯度 | | 5元/吨 | 交货期 | 截止2025年12月31日 |
| 交货地点 | 宝武环科鄂州资源  有限责任公司 | | 竞标销售数量 | | 混合废耐材预计500吨  抠罐铁废浇注料预计420吨 | | |
| 竞标内容、方式及  要求 | 宝武环科鄂州资源有限责任公司竞标销售：  **报名原则：**报名原则：在公告限定报名有效期内，接收报名买方完整报名资料，报名结束，公司组织资质审核，审核通过方可参与竞价。  **提货原则：**标的物由买方自提，并且买方必须有能力按照公司发货计划提货，否则公司有权终止合同。 | | | | | | |
| 竞标客户报名资质及  其它相关要求 | 1. 报名时需提供报名企业营业执照、环评文件、排污许可证等； 2. 竞标客户必须于2025年1月6日下午17时前将公司报名资料送至我公司审核，待审核通过后方能取得竞价资格； 3. 中标客户提货后有责任协助环科鄂州公司监管资源流向的义务；若造成环境污染事故，中标单位承担环境污染的全部责任； 4. 竞价单位不接受自然人竞价；竞价单位信誉良好，无违法违规行为；竞价单位没有骗取中标和严重违约问题；竞价单位注册资本300万元及以上；竞价单位必须是终端生产企业及有从事本次竞价项目的资质；竞价单位或终端企业堆放、加工场地满足三防（防渗漏、防流失、防扬散）要求；   5、竞价单位不在宝武集团禁入名单之列。 | | | | | | |
| 质保期及  售后要求 | 1. 中标单位必须与公司签订履约保证金协议、廉洁协议等。 2. 中标单位必须按公司规定时间节点提货，如当月未在规定时间内提货，严重影响到产权单位正常生产，公司将按相关规定一次性扣除中标单位履约保证金5000元整。   3、营销中心根据现场实际生产量，提前通知中标单位约定时间提货；若当月实际生产量少于合同计划量，合同按实际产量执行并据实结算。 | | | | | | |
| 经办人 | 胡柳 | 联系电话及日期 | | 13995838035 2024年12月31日 | | | |

编制： 审核： 审批：